**Stappenplan**

**Taak 1: harde schijven + NAS**

**Taak 2: Implementeer XenServer netwerkdrivers in de custom made ArcServe software (ISO).**

Probleemstelling: BMR back-ups die uitgevoerd worden met speciale Enterprise software (ArcServe 🡪 niet publiek) gebruiken default netwerkdrivers met een lage throughput van max 100 Mb/s.

Doel: Manipuleer (en creëer) ISO zodat een throughput van 1Gb/s mogelijk is met modernere XenServer netwerkdrivers.

Aanpak: Toevoegen van XenServer netwerkdrivers afkomstig uit de Guest-Tools van de Citrix XenServer als WinPE driver aan de ArcServe ISO.

1e poging:

(VAN-HALS guide met custom script en MDT tools)

2e poging:

(Microsoft guide met custom task sequence)

3e poging:

(Citrix guide met custom script en low level DISM tool)

4e poging (3 optie 2):

(Citrix guide met W8 x86 machine op XenServer 6.5)